USB to RS485 Converter

Convertitore USB -> RS485

Il seguente documento contiene i seguenti capitoli:

· Installazione

· Verificare l'installazione

· Disinstallazione

· Risoluzione dei problemi di installazione

Installazione dei driver

##

Quando il convertitore verrā collegato per la prima volta apparirā una finestra simile a questa

(le minime differenze dipendono dal sistema operativo adottato) :

Selezionare l’opzione “installa da una posizione specifica” e premere il tasto per proseguire.
Apparirā la seguente finestra.

I driver sono presenti nel CD nel seguente percorso (sostituite a X la lettera corrispondente al vostro driver CD-ROM)

## X:\ usb_485_converter\driver

selezionare quindi questo percorso e premere il tasto per proseguire.

Se il percorso č stato selezionato correttamente una finestra simile a questa apparirā a conferma di una corretta installazione, in caso contrario riferirsi alla sezione “risoluzione dei problemi di installazione” di questo manuale.

Premere “Fine” per terminare.

NOTE

Windows 98 SE

Questo sistema operativo impiega circa 15 secondi per individuare il convertitore, quindi attendete

il tempo necessario.

### Windows XP

I drivers forniti funzionano correttamente su questo sistema operativo, ma riceverete un messaggio

simile a quello della finestra sottostante, che il driver non č certificato da Microsoft.

Premete il tasto per continuare ugualmente con l’installazione.

Verificare l’installazione

Per testare la corretta installazione e l’assegnazione della porta COM, aprite il Pannello di controllo, alla voce “Porte COM e LPT” apparirā una finestra simile a questa :

Per cambiare la porta seriale selezionate la “USB Serial Port (COM3)”, con il tasto destro del mouse accedete alle proprietā, apparirā la seguente finestra :

Selezionare il numero di COM desiderato avendo cura di NON selezionare un numero di COM giā presente.

ATTENZIONE !

Non č consigliato variare se non per particolari problemi il numero di COM determinato in maniera automatica dal sistema.

# Disinstallazione

Per rimuovere I driver aprire il “Pannello di controllo” selezionare “USB to serial converter driver”,

premere il tasto destro del mouse e selezionare “rimuovi”.
Scollegare il convertitore dal PC.

# Risoluzione dei problemi di installazione

Se il sistema non si installa correttamente, i driver molto probabilmente sono stati selezionati in maniera errata.
Aprire il “Pannello di controllo”, una finestra simile a questa dovrebbe apparire :

Selezionare “USB serial port”, premere il tasto destro del mouse e selezionare “rimuovi” per rimuovere il dispositivo.

Scollegare il convertitore dal PC e procedere ad una nuova installazione.