0; kein Fehler (no error)
1; Artikelnummer ungültig, Produkt existiert nicht (invalid partno., product does not exist)
2; ungültige Zeichen in Artikelnummer (invalid chars in partno)
5; KEY ungültig (KEY invalid)
9; Keine Preisinformation für diesen Artikel (no price available for this product)
10; ODBC-Treiber nicht/nicht korrekt installiert (ODBC driver not/not correctly installed)
11; Datenbank zrv.mdb fehlt oder ist nicht lesbar (database zrv.mdb missing or unreadable)
12; Datenbank zrv.mdb ist ungültig (database zrv.mdb invalid)
13; Datenbank zrv.mdb ist nicht aktuell (database zrv.mdb outdated)
14; Datenbank zrv.mdb kann nicht geöffnet werden (database zrv.mdb cannot be opened)
15; Preis-DB yyy.mdb nicht gefunden (price database yyy.mdb not found)
16; Preis-DB yyy.mdb ist ungültig (x) (price database yyy.mdb invalid (x))
	x; 
	1; yyy.mdb ungültig (yyy.mdb invalid)
	4; Schlüssellänge zu klein (internal key too short)
	5; yyy.mdv nicht gefunden (yyy.mdv not found)
	6; yyy.mdb nicht gefunden (yyy.mdb not found)
19; unbekannter Datenbankfehler (unknown database error)
21; Option nicht unterstützt (invalid option)
22; Einbauart unzulässig (invalid assembly position)
23; Luftdichte unzulässig (invalid ambient density)
24; Einsatzhöhe unzulässig (für Ventilatoren mit Motor) (invalid operating height for fans with IEC motor)
25; Einsatzhöhe unzulässig (für Ventilatoren ohne Motor) (invalid operating height for wheels without motor)
26; Einsatzhöhe unzulässig (für ETAvent/FREvent-Typen) (invalid operating height for ETAvent/FREvent)
31; ungültige Drehzahl (keine Konvergenz von xSchnitt) (invalid rotational speed, convergence failure) 				
32; Drehzahl zu hoch (speed too high)
33; Drehzahl zu niedrig (speed too low)
34; Wirkungsgrad zu klein, Volumenstrom zu niedrig (efficiency too low, air volume too low)
35; Wirkungsgrad zu klein, Volumenstrom zu hoch (efficiency too low, air volume too high)
36; Motorleistung nicht ausreichend (motor power too low)
41; unbekannte Baureihe (unknown series)
42; kein passender Ventilator gefunden (no suitable fan)
43; Sortieroption ungültig (invalid sorting criteria)
44; Sicherheitsfaktor ungültig (invalid motor reserve capacity)
45; Unzulässige Umgebungstemperatur (für Ventilatoren mit Motor) (invalid ambient temperature for fans with motor)
46; Unzulässige Umgebungstemperatur (für Räder ohne Motor) (invalid ambient temperature for wheels without motor)
47; Unzulässige Umgebungstemperatur (für ETAvent/FREvent-Typen) (invalid ambient temperature for ETAvent/FREvent)
49; zu viele Typen gefunden (too many types found)
51; Zeichnungsfile nicht gefunden/nicht lesbar (drawing file not found/unreadable)
52; Zeichnungsprototyp nicht vorhanden (drawing prototype not found)
53; Zeichnung nicht vorhanden (drawing not found)
54; wmf-Datei konnte nicht erstellt werden (unable to create wmf file)
55; emf-Datei konnte nicht erstellt werden (unable to create emf file)
61; unzulässige Zahl von Kurven (invalid number of curves)
62; unzulässige Zahl von Punkten (invalid number of data points)
71; Unzulässige Kastenabmessungen (invalid box dimensions)
72; Kastenabmessungen unter empfohlener Größe (box dimensions below recommended values)
81; Fehler (Exception) in Maximalluftdatenberechnung (exception calculating max. air volume)
82; Fehler (Exception) in Luftdatenberechnung (exception calculating air data)
83; Fehler (Exception) in Schalldatenberechnung (exception calculationg sound data) 				
91; zu viele Positionen, Ausgabefeld abgeschnitten (too many items, output field truncated)
99; Funktion noch nicht implementiert (function not yet implemented)
 
x; DB-Validierung fehlgeschlagen (database validation failed)
1; zrv.mdb ungültig (zrv.mdb invalid)
4; Schlüssellänge zu klein (internal key too short)
5; zrv.mdv nicht gefunden (zrv.mdv not found)
6; zrv.mdb nicht gefunden (zrv.mdb not found)

